Ekos
Ekos és una eina de control de l'observatori i automatització avançada multiplataforma (, , ) amb un enfocament particular en astrofotografia. Es basa en un marc de treball extensible i modular per a realitzar tasques comunes de l'astrofotografia. Açò inclou un GOTO altament exacte que utilitza el solucionador d'astrometria, la capacitat de mesurar i corregir els errors de l'alineació polar, funcions per a l'enfocament i guiatge automàtics, i la captura d'una sola o d'una pila d'imatges amb la implementació de la roda de filtres. Ekos se subministra amb .
Vídeo d'introducció a Ekos
Característiques:
Controla el telescopi, la càmera (i DSLR), la roda de filtres, l'enfocador, el sistema de guiatge, la unitat d'òptica adaptativa i qualsevol dispositiu auxiliar compatible amb INDI des d'Ekos.
Guiatge automàtic natiu incorporat amb implementació per al tramatge automàtic entre exposicions i admet dispositius amb òptica adaptativa, a més de sistemes de guiatge tradicionals.
Alguns GOTO extremadament precisos que utilitza el solucionador «astrometry.net» (tant en línia com fora de línia).
Carrega i orienta: carrega una imatge FITS, fa coincidir les coordenades resoltes i centra la muntura en les coordenades exactes de la imatge per a obtindre el mateix fotograma desitjat.
Mesura i corregix els errors de l'alineació polar emprant el solucionador «astrometry.net».
Eina d'assistència per a l'alineació polar de fàcil ús. Una eina molt ràpida i fiable per a alinear els pols amb la muntura equatorial alemanya.
Captura i grava fluxos de vídeo en el format SER.
Programador totalment automatitzat per a controlar tot l'equip de l'observatori, seleccioneu els millors objectius per a l'obtenció de les imatges, indicant les condicions i restriccions actuals, vigileu les condicions meteorològiques i captureu les vostres dades mentre esteu fora.
Biblioteca fosca intel·ligent: Tots els fotogrames foscos amb opcions diferents d'agrupament, temperatura i marc es guardaran per a un ús futur. Ekos tornarà a utilitzar els fotogrames foscos de forma intel·ligent sense fer captures innecessàries. Podeu configurar quant de temps voleu tornar a utilitzar tots els fotogrames foscos.
Definix múltiples perfils de controlador per a la configuració local i remota. Alterneu-los amb facilitat.
Modes d'enfocament automàtic i manual que utilitzen el mètode del radi de flux mitjà (Half-Flux-Radius -HFR-).
Inversió del meridià desatés de forma automàtica. Ekos realitzarà l'alineació després de la inversió del meridià, el calibratge, l'enfocament i el guiatge per a la represa de la sessió de captura.
Enfocament automàtic entre exposicions quan se supera un límit HFR configurable per l'usuari.
Potent cua en seqüència per a la captura per lots d'imatges amb prefixos opcionals, marques de temps, selecció de la roda de filtres i molt més.
Exporta i importa els conjunts de cua en seqüència com a fitxers de cua en seqüència d'Ekos (.esq).
Centra el telescopi en qualsevol lloc d'una imatge FITS capturada o qualsevol FITS amb el sistema de coordenades mundial (World Coordinate System -WCS-).
Captura automàtica del camp pla, senzillament establiu l'ADU desitjada i deixeu que Ekos faça la resta.
Interromp i reprén automàticament les tasques de l'exposició si els errors del guiatge superen un valor configurable per l'usuari.
Implementa la manipulació de la cúpula.
Integració completa amb el planificador de l'observació i el mapa celeste de .
Completament programable a través de scripts mitjançant .
S'integra amb tots els dispositius natius d'INDI.