Modules de coordonnées géodésiques
Le module de calcul de coordonnées géodésiques
Coordonnées géodésiques
Le système de coordonnées géographiques suppose que la Terre est une sphère parfaite. C'est presque vrai, et ainsi, pour la plupart des besoins, les coordonnées géographiques conviennent. S'il est nécessaire d'avoir une grande exactitude, nous devons prendre en compte la vraie forme de la Terre. La Terre est un ellipsoïde ; la distance autour de l'équateur est environ 0,3 % plus longue qu'un grand cercle passant par les pôles. Le système de coordonnées géodésiques prend en compte cette forme ellipsoïdale, et exprime la position sur la surface de la Terre en coordonnées cartésiennes (X, Y et Z).
Pour utiliser le module, choisissez d'abord le système de coordonnées que vous utiliserez dans la section Sélection des coordonnées d'entrée. Sélectionnez ensuite un modèle ellipsoïdal et remplissez les coordonnées d'entrée soit dans Coordonnées cartésiennes, soit dans Coordonnées géographiques. Lorsque vous actionnez le bouton Convertir, les coordonnées correspondantes seront remplies.
Le module contient un mode de traitement par lots pour convertir d'un coup plusieurs valeurs de coordonnées. Vous devrez construire un fichier d'entrée dans lequel chaque ligne contient jusqu'à trois nombres : les valeurs des coordonnées d'entrée (cartésiennes ou géodésiques). Ensuite vous devez spécifier les coordonnées utilisées en entrée et indiquer les noms des fichiers d'entrée et de sortie. Finalement, appuyez sur le bouton Exécuter pour générer le fichier de sortie qui contiendra les coordonnées converties (cartésiennes ou géodésiques ; le complément de ce que vous avez choisi pour les valeurs en entrée).