Modulen Vinkelavstånd
Räknarmodulen Vinkelavstånd
Vinkelavstånd
Verktyget Vinkelavstånd används för att mäta vinkeln mellan två godtyckliga punkter på himlen. Du anger helt enkelt ekvatoriella koordinater för önskat par av punkter, och erhåller vinkeln mellan de två punkterna.
Modulen innehåller också ett körläge. I körläget anger du ett filnamn med indata som innehåller ett antal parametrar (upp till fyra) på varje rad: ursprunglig rektascension (RA), ursprunglig deklination (Dek), slutlig rektascension och slutlig deklination. Normalt ska varje rad innehålla fyra tal som motsvarar RA och Dek för par av punkter. Som alternativ kan du ange ett enda värde för någon av de fyra koordinaterna i räknarens ruta (motsvarande värden i indatafilen ska hoppas över om de anges i räknaren).
När du väl har angett ett indatafilnamn och ett utdatafilnamn, tryck helt enkelt på knappen Kör för att skapa utdatafilen.