Modulen för geodetiska koordinater
Räknarmodulen för geodetiska koordinater
Geodetiska koordinater
Det normala geografiska koordinatsystemet antar att jorden är ett perfekt klot. Det är nästan sant, så för de flesta ändamål är geografiska koordinater utmärkta. Om mycket hög precision är nödvändig, måste man ta hänsyn till jordens verkliga form. Jorden är en ellipsoid, med avståndet runt ekvatorn ungefär 0,3 % längre än storcirkeln som går genom polerna. Det geodetiska koordinatsystemet tar hänsyn till den ellipsoida formen, och uttrycker positionen på jordens yta med kartesiska koordinater (x, y och z) eller geografiska koordinater (longitud, latitud, och altitud).
För att använda modulen, välj först vilka koordinater som ska vara indata under Välj indatakoordinater: alternativknapparna Kartesiska eller Geografiska. Välj därefter en ellipsoid modell och fyll antingen i rutan Kartesiska koordinater eller Geografiska koordinater. När du trycker på knappen Konvertera, fylls de motsvarande koordinater i.
Modulen innehåller ett bakgrundsläge för att konvertera flera koordinatvärden på en gång. Du måste skapa en indatafil där varje rad innehåller upp till tre tal: indata i form av koordinatvärden (antingen kartesiska eller geografiska). Ange därefter vilka koordinater som används i indata, och identifiera indata- och utdatafilnamn. Klicka till sist på knappen Kör för att skapa utdatafilen, som innehåller de konverterade koordinaterna (kartesiska eller geografiska, komplementet av vad som valdes som indatavärden).