Användargränssnitt
Ekos astrofotograferingssvit är organiserad i flera moduler. En modul är en uppsättning funktioner och aktiviteter för ett specifikt steg i astrofotografering och/eller datainsamling. För närvarande ingår följande moduler i Ekos:
Inställnings- och översiktsmodul
Schemaläggningsmodul
Analysmodul
Tagningsmodul
Fokuseringsmodul
Inriktningsmodul
Guidningsmodul
Stativmodul
Varje modul har sin egen flik och ikon i det grafiska användargränssnittet, vilket åskådliggörs på skärmbilden nedan:
Ekos översiktsblad
Ekos översiktsblad
Översikts- och inställningsmodul 	 Som namnet antyder, är det här man skapar och hanterar utrustningsprofilen, och ansluter till utrustningen. Den tillhandahåller också en översiktsvy där tagningsprocessen tillsammans med fokuserings- och guidningsoperationer visas med ett kompakt format för att meddela den viktigaste informationen relevant för användaren. Om några utökningar är installerade, visas de utvalda och start- och stoppåtgärder.
Schemaläggningsmodul 	 Efter Ekos behärskas, uppmuntras användare att lära sig hur man använder schemaläggningsmodulen, eftersom den kraftigt underlättar hela observationsprocessen.
Analysmodul 	 Analys visar en högnivåsummering av vad som hände under en tagningssession. Den visar diagram och grafer som beskriver de många tagningarna som gjordes under en natt, fokuseringssessionerna, guidningen, stativrörelser, meridianvändningar, etc. Använd den för att få en känsla av "vad som hände förra natten" eller för att se systemets aktuella tillstånd.
Tagningsmodul 	 Detta är huvudmodulen för kontroll av kamera och filterhjul. Skapa bildsekvenser, ta förhandsgranskningar och titta på videoströmmar. Den stöder rotationskontroll och kan automatiskt ta flata bilder i ett antal olika scenarier.
Fokuseringsmodul 	 Mät bildernas skärpa i fokuseringsmodulen genom att beräkna halvflödesradien (HFR). Ju lägre HFR desto skarpare blir bilden. Det går att använda fokuseringsmodulen med eller utan en fokuseringsenhet. Med en elektronisk fokuseringsenhet kan en automatisk fokuseringsoperation utföras där Ekos itererar och beräknar optisk fokuseringsposition.
Guidningsmodul 	 För att åstadkomma astrofotografering med långa exponeringstider, är guidning nödvändig för att säkerställa att bilden är låst och stabiliserad under hela exponeringstiden. Avvikelser från bildramen under tiden kan orsaka suddiga bilder och stjärnspår. Guidningsmodulen kan automatiskt välja en lämplig guidestjärna och låsa stativet till att alltid hålla stjärnan på samma position. Om guidningsmodulen detekterar någon avvikelse från den låsta positionen, skickar den korrigeringspulser till stativet för att återställa det till den ursprungliga positionen.
Stativmodul 	 Stativkontroll kan antingen utföras interaktivt via himmelskartan eller via stativkontrollpanelen i stativmodulen. Ställ in teleskopegenskaper (fokallängd och öppningsdiameter) för både det primära bildtagningsteleskopet och guideteleskopet. Dock rekommenderas att välja teleskopen i utrustningsprofilen och inte direkt ändra värdena i stativmodulen.