FITS-visning
Det flexibla bildöverföringssystemet (Flexible Image Transport System, FITS) är standardformatet för att representera astronomiska bilder och data.
FITS-visning under arbete
FITS-visning under arbete
FITS-visningsverktyg är integrerat med Ekos för sömlös visning av tagna FITS-bilder. Det kan användas som ett fristående verktyg eller inbäddas i Ekos moduler. För att öppna en FITS-fil, välj Öppna FITS... i menyn Arkiv, eller tryck på O.
Förutom bildvisning kan visningsverktyget behandla världskoordinatsystem-huvudet om det finns i FITS-filen, och tillhandahålla användbar information rörande objekten som finns på bilden, överlagring av ekvatoriellt rutnät, sammanhangsberoende meny, och möjlighet att förflytta stativet (om anslutet) till vilken punkt som helst på bilden.
Flera filter kan användas för att förbättra bilden, inklusive automatiskt sträckning och hög kontrast. Beroende på bildstorlek kan åtgärderna ta några sekunder att utföra. Statusraden längst ner visar det aktuella bildpunktsvärdet och muspekarens aktuella X- och Y-koordinater på bilden. Dessutom inkluderar den aktuell zoomnivå och bildupplösning.
När en Bayer-bild läses in, kan visningen automatiskt utföra Bayer-borttagning av bilden om Automatisk Bayer-borttagning är markerat i FITS-inställningarna. Bayer-borttagningen hämtar Bayer-mönstret (t.ex. RGGB) från FITS-huvudet. Om det inte finns, kan algoritmen för Bayer-borttagning och mönstret ändras i menyn Arkiv eller genom att använda genvägen D.
Eftersom åtgärder som Bayer-borttagning och automatiskt världskoordinatsystem är beräkningsintensiva och stressar processorn på inbäddade enheter med låg effekt, kan beteendet ändras på FITS-sidan av inställningar.
FITS-inställningar
FITS-inställningar
Hålls musen över vilket alternativ som helst ska ett detaljerat verktygstips visas som förklarar dess funktion.

Funktioner
Stöd för 8-, 16-, 32-, IEEE-32- och IEEE-64-bitars format.
Stöd FITS-bilder i färg (tredimensionella kuber) och Bayer FITS-bilder
Histogram med linjär, logaritmisk och kvadratrotsskala.
Ljusstyrka-kontrast kontroller.
Panorera och zooma.
Automatiska nivåer.
Statistik.
Rektangulära och ekvatoriella rutnät (om information om världskoordinatsystem finns).
Detektering och färgläggning av stjärnor.
Förfrågan om FITS-huvud.
Ångra och Gör om.
Histogram 	 Histogram
Histogram
Visar flerkanals FITS-histogram. Användaren kan skala om bilden genom att valfritt definiera en övre och undre gräns för gränsområdet. Omskalningsåtgärden (linjär, logaritmisk, eller kvadratrot) kan därefter utföras för området inneslutet av de övre och undre gränserna.
FITS-huvud 	 Visar en icke ändringsbar tabell som listar FITS-huvudets nyckelord och värden.
Statistik 	 Tillhandahåller enkel statistik om minimala och maximala bildpunktsvärden och deras respektive positioner, FITS-djup, dimension, medelvärde, och standardavvikelse.

Inbäddad FITS-visning
Inbäddad FITS-visning
Inbäddad FITS-visning
I Ekos moduler Fokusering, Guidning och Inriktning, visas tagna bilder i den inbäddade FITS-visningen. Den inbäddade visningen inkluderar en flyttbar rad som kan användas för att utföra flera olika funktioner:
Zooma ut
Zooma in
Standardzoom
Anpassa
Visa hårkors
Visa bildpunktshjälplinjer
Detektera stjärnor: Markera detekterade stjärnor med röda cirklar.
Stjärnprofil: Visa detaljerad tredimensionell stjärnprofil.
Den flyttbara raden döljs automatiskt när musen lämnar den inbäddade visningens område. Det går att använda musen för att panorera och zooma precis som i det fristående FITS-visningsverktyget. Den gröna följningsrutan kan användas för att välja en specifik stjärna eller ett område på bilden, exempelvis för att välja en guidestjärna.

Tredimensionell stjärnprofil och datavisualiseringsverktyg
Stjärnprofilens huvudsida
Stjärnprofilens huvudsida
Verktyget för tredimensionell visualisering kan rita upp tredimensionella diagram av det markerade området på bilden. Det är särskilt användbart för astrofotografer som vill åskådliggöra profilen av en stjärna som de överväger använda för fokusering eller guidning. För forskare hjälper det till att undersöka ett tvärsnitt av data för att förstå den relativa ljusstyrkan hos olika objekt på bilden. Dessutom ger det möjlighet för fotografer att visuellt se vad som händer i insamlad data på ett nytt sätt.
För att använda den nya funktionen måste användaren klicka på ikonen Visa stjärnprofil i en av Ekos modulerna eller i FITS-visningen. Då visas området markerat av den gröna följningsrutan i det tredimensionella diagrammet som visas ovan. Användaren får då en av följande verktygsrader längst ner:
Stjärnprofilens första verktygsrad
Stjärnprofilens första verktygsrad
Stjärnprofilens andra verktygsrad
Stjärnprofilens andra verktygsrad
Längst till vänster låter kombinationsrutan för samplingsstorlek användaren välja storlek på det beskärda bildområdet som visas i diagrammet. Alternativet är bara tillgängligt på Översiktsskärmen, Inriktningsmodulen och i FITS-visningen. Den andra kombinationsrutan låter användaren bestämma om de har markerat ett individuellt objekt, eller en rad eller kolumn av bildpunkter. Skivknappen aktiveras om användaren väljer Rad eller Kolumn. Det ändrar diagrammet till skivläge så att användaren kan se ett tvärsnitt av bilden. Det tredje är en kryssruta som visar två skjutreglage som låter användaren dra reglaget för att ändra markeringen. Det är mycket användbart i skjutreglageläge för att ändra markerad punkt och flytta omkring tvärsnittet i diagrammet. Det är också användbart för normal visning i Utforskningsläge så att användaren kan panorera omkring på bilden och utforska bildpunkterna.
Stjärnprofil, undersök bildpunkter
Stjärnprofil, undersök bildpunkter
Därefter har användaren kombinationsrutan Zooma till, som kan användas för att zooma diagrammet till olika förinställda platser. Sedan kommer kombinationsrutan som låter användaren välja diagrammets färgläggningsmetod. Därefter finns kryssrutorna HFR och Topp, som båda visar HFR- och toppvärdena för varje stjärna som hittas på bilden, men som också visar dem längst ner på skärmen. Till sist finns kryssrutan för skalning, som aktiverar sidopanelen Skalning. Det finns tre skjutreglage på panelen, ett för att kontrollera minimala värdet som visas i diagrammet eller svartpunkten, ett för att kontrollera det maximala värdet som visas i diagrammet eller vitpunkten, och ett tredje, normalt inaktiverat; som låter användaren bestämma gränsvärde för data som visas i diagrammet.
Stjärnprofilens vertikala sida
Vertikal stjärnprofilen
Det tredje reglaget är mycket användbart för att bli av med verkligt höga toppar så att det går att studera bildens finare detaljer. Det finns en kryssruta längst upp för att aktivera eller inaktivera gränsvärdesreglaget. Till sist finns knappen Automatisk skalning längst ner under skjutreglagen. Den utför automatisk skalning av reglagen när olika områden på bilden samplas. Det optimerar inte bara visning av data, utan påverkar också skjutreglagens minimala och maximala punkter. Om automatisk skalning inaktiveras och olika delar av bilden samplas, visas de med samma skala. Ett särskilt användbart sätt att använda det är att markera ett område på bilden med automatisk skalning, justera min, max och gränsvärdesreglagen så att de passar, och därefter stänga av automatisk skalning för att utforska andra delar av diagrammet.
Stjärnprofilens sista sida
Stjärnprofilens sista sida