FITS-visning
FITS (Flexible Image Transport System) är standardformatet för att representera bilder och data i astronomi. FITS-visning i är ett verktyg för att visa bilderna. Det är inte konstruerat för att redigera FITS-bilder.
FITS-visning startas automatiskt när nya bilder tas emot från kameran. Det kan också startas direkt från huvudmenyn i . Välj menyalternativet Arkiv Öppna bild..., eller tryck på O, för att öppna en FITS-fil.
FITS-visningen
FITS-visningen
Diagrammet ovan illustrerar FITS-visningens huvudarbetsområde och fönster. Det finns också ett dolt område som kan exponeras genom att hålla musen över de sex små prickarna på vänster sida (ungefär mitt på bilden vertikalt) och klicka med och hålla nere musknappen, och låta den glida över en bit till höger.
FITS-visning med skjutpanel öppen
FITS-visning med skjutpanel öppen

Huvudstyrning
De olika kontrollerna och skärmarna för FITS-visningen visas nedan. Verktyget tillhandahåller grundläggande funktioner för att visa bilder. Även om verktyget följer FITS-standarden, stöder det inte alla möjliga funktioner i FITS:
Stöd för bara en bild per fil.
Bara stöd för 2-dimensionell och 3-dimensionell data. 1-dimensionell data ignoreras.
FITS-visningens fönster är uppdelat i följande områden:
Huvudmeny
Arkiv
Vanliga alternativ för Öppna, Spara och Spara som.
FITS-huvud: Visar FITS-huvudets tabellinformation.
Bayer-borttagning: Konvertera obehandlad bild till RGB.
Redigera
Ångra: Ångra senaste åtgärden.
Gör om: Gör om senaste åtgärden.
Kopiera: Kopiera bild till klippbordet.
Visa
Zoomalternativ: Zooma in, zooma ut, standardzoom.
Filter: Automatisk utsträckning, Kontrast, Högpass, Rotera, Vänd.
Markera stjärnor: Detektera och markera stjärnor på bilden.
Visa klippning: Visa i rött vilka stjärnor som har bildpunkter som verkar vara klippta.
Huvudverktygsrad
Öppna fil.
Spara fil: Spara FITS-data. Eventuell filtrering som utförts av bilden kommer att sparas.
Spara fil som.
Ångra senaste åtgärden.
Gör om senaste åtgärden.
Zooma in: Zooma in upp till maximalt 400 %. För större bilder kan åtgärden vara mycket minneshungrig. Sätt på Resursbegränsningsläge för att spara minne.
Zooma ut.
Visa med verklig storlek.
Anpassa.
Rotera åt höger.
Rotera åt vänster.
Vänd horisontellt.
Vänd vertikalt.
Visa hårkors: Visar eller döljer hårkors i bildens centrum.
Visa bildpunktshjälplinjer: Visar eller döljer bildpunktsrutnät.
Markera stjärnor: Detektera och markera stjärnor på bilden.
Visa klippning: Visa i rött vilka stjärnor som har bildpunkter som verkar vara klippta.
Visa ekvatoriella hjälplinjer: Visar eller döljer ekvatoriellt rutnät om FITS innehåller ett huvud med giltiga världskoordinater.
Visa objekt på bild: Identifierar objekt såsom stjärnor, galaxer och nebulosor på bilden.
Centrera teleskop: Sätt på eller stäng av centrering av teleskop. När det är aktivt och bilden innehåller ett huvud med giltigt världskoordinatsystem, att klicka någonstans på bilden gör att teleskopet förflyttas till punkten som klickades på.
Histogram: Visa eller dölj histogram i sidopanelen.
Statistik: Visa eller dölj FITS-statistik i sidopanelen.
Automatisk utsträckning: Använd filtret Automatisk utsträckning på bilden.
Välj markeringsrektangel: Välj markeringsrektangel för statistik i ett intresseområde.
Sidopanel: Sidopanelen kan visas genom att dra avskiljaren åt höger. När den dras åt vänster kan sidopanelen också stängas.
Statistik: Visar bildstatistik inklusive minimum, maximum, medelvärde och medianvärde.
Lösning av astrobilder: Ett verktyg som löser den inlästa astrobilden. Det är användbart för att felsöka problem med lösning av astrobilder.
Histogram: Visar bildhistogram med kontroller för att justera minimalt och maximalt värde för varje kanal. Både linjär och logaritmisk skala är tillgänglig att använda för bilden. Det är i viss mån överflödigt med bildhistogrammet nedanför och kan komma att tas bort i framtiden.
FITS-huvud: Visar en tabell med FITS-huvudets nyckelord, värden och kommentarer.
Senaste bilder: Visar senast öppnade bilder. Genom att klicka på en bild läses den in.
Bildvisningsområde.
Mus: Att hålla muspekaren över bilden uppdaterar statusradens värden i enlighet med det.
Mus: Om muspekaren hålls över bilden flyttas en markör i visningen av histogrammet under bilden, om histogrammet är aktiverat.
Tangenten Ctrl: Om tangenten Ctrl hålls ner och muspekaren sedan flyttas visas en förstorad del av bilden.
Förstoringsglaset i FITS-visningen
Förstoringsglaset i FITS-visningen
Statistik för intresseområden
Tillhandahåller enkel statistiskt medelvärde, standardavvikelse och median för området markerat av användaren i ett verktygstips.
FITS-visning
Markeringsstatistik
Användaren kan antingen ange markerat området med vänsterklick och dra (när markeringsstatistik är aktiverad) eller genom att välja ett alternativ i kombinationsmenyn på knappen Ändra markeringsrektangel. Förutom det kan användaren enkelt förflytta området med vänsterklick och dra. Områdets statistik visas som ett verktygstips när markören hålls över det markerade området. För mindre bilder uppdateras statistiken omedelbart, och för större bilder uppdateras statistiken när användaren väl släpper vänsterknappen efter området har ändrats.
Utsträckningskontroller
Utsträckningskontroller i FITS-visningen
Utsträckningskontroller i FITS-visningen
Nära fönstrets nederkant finns kontroller för att sträcka ut bilden och visa dess histogram. De beskrivs nedan från vänster till höger.
Aktivera sträckning: Längst till vänster på skärmen finns en knapp som aktiverar eller inaktiverar sträckning.
Skuggvärde: Värdet under vilket bildpunkter visas som svarta kan anges manuellt (skalan är 0 till 1,0, även för heltalsbildpunktsvärden).
Mellantonsvärde: Mellantonsvärdet som styr bildens ljusstyrka kan matas in manuellt (skalan är 0 till 1,0, även för heltalsbildpunktsvärden).
Dagervärde: Värdet ovanför vilket bildpunkter visas som vita kan anges manuellt (skalan är 0 till 1,0, även för heltalsbildpunktsvärden).
Visa histogram: En knapp som visar eller döljer bildhistogrammet finns till höger om nummerrutan för dagrar.
Automatisk sträckning: En knapp (trollstavsikon) som automatiskt skapar en behaglig sträckning finns till höger. Den är inaktiverad om sträckningen redan har det automatiskt beräknade värdet.
Dessutom finns det skjutreglage som kan användas för att justera värdena för skugga, mellantoner och dagrar. Om du justerar dem ändras de visade värdena.
Histogrammet, om det är aktiverat, kan zoomas genom att använda musens rullningshjul och panoreras genom att dra med musen. En markör i histogrammet visar bildpunktens position i bilden under musen.
Statusrad
Statusvisningen i FITS-visningen
Statusvisningen i FITS-visningen
Från höger till vänster är följande statusindikering tillgänglig:
Indikering av inläsning: Lysdioden blir gul medan en bild läses in och ändras till grön efter inläsning har lyckats. Om det är problem med att läsa in bilden, ändras den till röd.
Upplösning: Bildens upplösning i bildpunkter. 4656x3520 för skärmbilden ovan.
Inzoomning i procent. 13 % ovan.
Kartesiska koordinater: Visar och uppdaterar aktuell musposition medan den hålls över bilden. X:769 Y:3508 ovan.
Bildpunktsvärde: Värdet på bildpunkten under musen. 1,792 ovan.
Ekvatoriella koordinater: Om bilden innehåller ett huvud med giltigt världskoordinatsystem, visas J2000 rektascension (RA) och deklination (DE). 13t 14' 22" 42 37' 35" ovan.
Bildstatistik: Visar HFR, excentricitet och antal stjärnor om de är beräknade. HFR:1,96 Exc:0,43 143 stjärnor ovan.
Klippta stjärnor: Om Visa klippning är aktiverat på huvudverktygsraden, visas antalet möjligen klippta bildpunkter. Klipp:403 ovan.
Förutom bildvisning kan visningsverktyget behandla världskoordinatsystem-huvudet om det finns i FITS-filen, och tillhandahålla användbar information rörande objekten som finns på bilden, överlagring av ekvatoriellt rutnät, sammanhangsberoende meny, och möjlighet att förflytta stativet (om anslutet) till vilken punkt som helst på bilden.
Flera filter kan användas för att förbättra bilden, inklusive automatiskt sträckning och hög kontrast. Beroende på bildstorlek kan åtgärderna ta några sekunder att utföra. Statusraden längst ner visar det aktuella bildpunktsvärdet och muspekarens aktuella X- och Y-koordinater på bilden. Dessutom inkluderar den aktuell zoomnivå och bildupplösning.
När en Bayer-bild läses in, kan visningen automatiskt utföra Bayer-borttagning av bilden om Automatisk Bayer-borttagning är markerat i FITS-inställningarna. Bayer-borttagningen hämtar Bayer-mönstret (t.ex. RGGB) från FITS-huvudet. Om det inte finns, kan algoritmen för Bayer-borttagning och mönstret ändras i menyn Arkiv eller genom att använda genvägen D.
Eftersom åtgärder som Bayer-borttagning och automatiskt världskoordinatsystem är beräkningsintensiva och stressar processorn på inbäddade enheter med låg effekt, kan beteendet ändras på FITS-sidan av inställningar.
FITS-inställningar
FITS-inställningar
Hålls musen över vilket alternativ som helst ska ett detaljerat verktygstips visas som förklarar dess funktion.

Funktioner
Histogram 	 Histogram
Histogram
Visar flerkanals FITS-histogram. Användaren kan skala om bilden genom att valfritt definiera en övre och undre gräns för gränsområdet. Omskalningsåtgärden (linjär, logaritmisk, eller kvadratrot) kan därefter utföras för området inneslutet av de övre och undre gränserna.
FITS-huvud 	 Visar en icke ändringsbar tabell som listar FITS-huvudets nyckelord och värden.
Statistik 	 Tillhandahåller enkel statistik om minimala och maximala bildpunktsvärden och deras respektive positioner, FITS-djup, dimension, medelvärde, och standardavvikelse.

Lösningsverktyg i FITS-visningen
Lösningsverktyg i FITS-visningen
Lösningsverktyg i FITS-visningen
FITS-visningens lösningsverktyg används för att lösa astrobilden som lästs in på FITS-visningens flik. Det fungerar bara med intern StellarSolver. Man får RA- och DEK-koordinaterna för bildens mitt, bildens skala, rotationsvinkeln och antalet stjärnor som upptäcks på bilden. Dess huvudsakliga användarfall är att felsöka lösningsproblem i Ekos, även om informationen som visas kan vara allmänt användbar. Kontroller och visning beskrivs nedan.
Lösningsknapp. Genom att trycka på knappen startas lösning av astrobilder. När systemet löser astrobilder blir knappen en avbrytningsknapp.
Skala: Om kryssrutan Använd skala markeras tvingas lösningsverktyget att använda ungefär den angivna bildpunkts- eller bildskalan. Skalan anges i rutan och enheterna för skalan kan väljas från bildbredd i grader, bildbredd i bågminuter och bågsekunder per bildpunkt. När en lösning är klar ersätter den värdet i rutan med lösningens skala.
Position: Om kryssrutan Använd position markeras tvingas lösningsverktyget att söka nära de angivna RA- och DEK-koordinaterna. Omfattningen av sökningen anges av användaren i rutan Radie i grader. Observera att RA matas in i timmar-minuter-sekunder, t.ex. 13t, och DEK matas in i grader-minuter-sekunder, t.ex. 85. När en lösning har slutförts, ersätter den värdet i RA- och DEK-rutorna med lösningens koordinater. Dessutom fylls fältet Vinkel i med lösningens vinkelvärde i grader.
Använd himmelskartans position: Det finns en knapp precis under kryssrutan Använd position som fyller i RA- och DEK-rutor med nuvarande centrum på himmelskartans skärm.
Profil: Profilmenyn väljer vilken förinställning för StellarSolver, bland de som används i Ekos inriktningsmodul, som ska användas för lösning av astrobilder. Det diskuteras vidare nedan.
Lösning: Lösningssektionen visar antalet stjärnor som hittats och tiden det tog att lösa. Lösningsvärdena för RA, DEK, Skala och Vinkel visas i rutorna ovan.
Bild: För alla bilder där stjärnor har upptäckts, om knappen Markera stjärnor är aktiverad ovanför visningen, är de upptäckta stjärnorna inringade i rött.
Knappen Markera stjärnor i FITS-visningen
Knappen Markera stjärnor i FITS-visningen
Med verktyget kan användaren försöka felsöka lösningsproblem enligt följande.
Kryssrutan Kstars -> Inställningar -> Utvecklare -> Spara misslyckade inriktningsbilder kanske är aktiverad.
Då kan en svår bild (som inriktning misslyckades för) lokaliseras och läsas in i FITS-visningen.
Bilden kan inspekteras för att se om det finns uppenbara visuella problem.
Om man klickar på Lös i verktyget för bilden visas hur många stjärnor som upptäcktes, och användaren kan sedan avgöra om det är ett stjärndetekteringsproblem och experimentera med att justera profilen eller parametrarna för stjärndetektering.
Användaren kan ladda upp bilden manuellt till astrometry.net för att få skala och positionsvärden (eller bara se om det är en problematisk bild).
Användaren kan experimentera med Använd position och Använd skala, använda korrekta värden för begränsningarna (eller inaktivera dem) för att se om de var problemet, eller justera parametrarna i inriktningsprofilen som används.
För att inspektera eller ändra profilen kan användaren öppna fliken Inriktning i Ekos, gå till menyn Alternativ, välja alternativfliken StellarSolver, se till att rätt alternativprofil är vald och klicka på pennan för att visa eller redigera profilen.

Inbäddad FITS-visning
Inbäddad FITS-visning
Inbäddad FITS-visning
I Ekos moduler Fokusering, Guidning och Inriktning, visas tagna bilder i den inbäddade FITS-visningen. Den inbäddade visningen inkluderar en flyttbar rad som kan användas för att utföra flera olika funktioner:
Zooma ut
Zooma in
Standardzoom
Anpassa
Visa hårkors
Visa bildpunktshjälplinjer
Detektera stjärnor: Markera detekterade stjärnor med röda cirklar.
Stjärnprofil: Visa detaljerad tredimensionell stjärnprofil.
Den flyttbara raden döljs automatiskt när musen lämnar det inbäddade visningsområdet. Det går att använda musen för att panorera och zooma precis som i den fristående FITS-visningen. Den gröna följningsrutan kan användas för att välja en specifik stjärna eller ett område på bilden, exempelvis för att välja en guidestjärna.

Tredimensionell stjärnprofil och datavisualiseringsverktyg
Stjärnprofilens huvudsida
Stjärnprofilens huvudsida
Verktyget för tredimensionell visualisering kan rita upp tredimensionella diagram av det markerade området på bilden. Det är särskilt användbart för astrofotografer som vill åskådliggöra profilen av en stjärna som de överväger använda för fokusering eller guidning. För forskare hjälper det till att undersöka ett tvärsnitt av data för att förstå den relativa ljusstyrkan hos olika objekt på bilden. Dessutom ger det möjlighet för fotografer att visuellt se vad som händer i insamlad data på ett nytt sätt.
För att använda den nya funktionen måste användaren klicka på ikonen Visa stjärnprofil i en av Ekos modulerna eller i FITS-visningen. Då visas området markerat av den gröna följningsrutan i det tredimensionella diagrammet som visas ovan. Användaren får då en av följande verktygsrader längst ner:
Stjärnprofilens första verktygsrad
Stjärnprofilens första verktygsrad
Stjärnprofilens andra verktygsrad
Stjärnprofilens andra verktygsrad
Längst till vänster låter kombinationsrutan för samplingsstorlek användaren välja storlek på det beskärda bildområdet som visas i diagrammet. Alternativet är bara tillgängligt på Översiktsskärmen, Inriktningsmodulen och i FITS-visningen. Den andra kombinationsrutan låter användaren bestämma om de har markerat ett individuellt objekt, eller en rad eller kolumn av bildpunkter. Skivknappen aktiveras om användaren väljer Rad eller Kolumn. Det ändrar diagrammet till skivläge så att användaren kan se ett tvärsnitt av bilden. Det tredje är en kryssruta som visar två skjutreglage som låter användaren dra reglaget för att ändra markeringen. Det är mycket användbart i skjutreglageläge för att ändra markerad punkt och flytta omkring tvärsnittet i diagrammet. Det är också användbart för normal visning i Utforskningsläge så att användaren kan panorera omkring på bilden och utforska bildpunkterna.
Stjärnprofil, undersök bildpunkter
Stjärnprofil, undersök bildpunkter
Därefter har användaren kombinationsrutan Zooma till, som kan användas för att zooma diagrammet till olika förinställda platser. Sedan kommer kombinationsrutan som låter användaren välja diagrammets färgläggningsmetod. Därefter finns kryssrutorna HFR och Topp, som båda visar HFR- och toppvärdena för varje stjärna som hittas på bilden, men som också visar dem längst ner på skärmen. Till sist finns kryssrutan för skalning, som aktiverar sidopanelen Skalning. Det finns tre skjutreglage på panelen, ett för att kontrollera minimala värdet som visas i diagrammet eller svartpunkten, ett för att kontrollera det maximala värdet som visas i diagrammet eller vitpunkten, och ett tredje, normalt inaktiverat; som låter användaren bestämma gränsvärde för data som visas i diagrammet.
Stjärnprofilens vertikala sida
Vertikal stjärnprofilen
Det tredje reglaget är mycket användbart för att bli av med verkligt höga toppar så att det går att studera bildens finare detaljer. Det finns en kryssruta längst upp för att aktivera eller inaktivera gränsvärdesreglaget. Till sist finns knappen Automatisk skalning längst ner under skjutreglagen. Den utför automatisk skalning av reglagen när olika områden på bilden samplas. Det optimerar inte bara visning av data, utan påverkar också skjutreglagens minimala och maximala punkter. Om automatisk skalning inaktiveras och olika delar av bilden samplas, visas de med samma skala. Ett särskilt användbart sätt att använda det är att markera ett område på bilden med automatisk skalning, justera min, max och gränsvärdesreglagen så att de passar, och därefter stänga av automatisk skalning för att utforska andra delar av diagrammet.
Stjärnprofilens sista sida
Stjärnprofilens sista sida